# 

**RANKO® Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt**

## mit Profilschienenpfahl

Pos. 1.0 **RANKO**® **Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

***RANKO****®* ***Profilschienenpfahl*** aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Alu-Auflageböcken und Spezialabdeckkappe aus Aluminium mit Montagehaken. Befestigung der Doppelstabmatten mittels nach GUVV zugelassenen Profilschienen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40/2 mm

### **Pfostenlänge:** **…. mm**

Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

***Matten***, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

**Typ 8/6/8**

**Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)**

**Mattenhöhe: …. mm**

Mattenbreite: ca. 2500 mm

Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen** **am Stück feuerverzinkt**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m (einschl. Pfosten) ............ € ............ €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.

(L= 2500 mm) Maximaler Höhensprung um 200 mm. Möglicher Höhensprung 50-200 mm.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich,**

**mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Zulage für das **Kürzen der Matten** im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä.

Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

Zulage für Ecklösung:

Eckpfosten 60/60 (nur bei 90° Ecke)

sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten

mit Kalt-Zink und ggf. fvz Farbe)

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

**Zulage Übersteigschutz**

Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt

nach innen  nach außen

um ca. 200 mm  um ca. 400 mm  um ca. …... mm

Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht

nach innen  nach außen

um ca. 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht

um ca. 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht

um ca. 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht

Pfosten gerade verlängert (ohne Abwinklung)

um ca. 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht

um ca. 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht

um ca. 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

Zulage für **45° abgewinkelte Doppelstabmatte**

ca. 200 mm  ca. 400 mm  um ca. …... mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      lfm ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter **Dübelplatte**

### **Pfostenlänge: …. mm**

### **Dübelplatte: …. x …. mm**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.9 Bedarfsposition:

Zulage für **Stacheldraht** im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand ca. 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfostenverlängerung.

1 Reihe  2 Reihen  3 Reihen

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      lfm ............ € ............ €

Pos. 1.10 Bedarfsposition:

Zulage für Bodenklasse  5  6  7

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.11 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.12 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.13 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und

Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen,

entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.