# 

# 4eck Drahtgeflecht dickverzinkt und CRAPAL

Pos. 1.0 **4eck Drahtgeflechtszaun in dickverzinkter Ausführung alternativ CRAPAL**

liefern und montieren, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen Erfordernissen

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen – Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

Pos. 1.1 *Geflecht:*

Material:  dickverzinkt  CRAPAL (Crapal hält in der Natur 5x länger

als dickverzinkter Draht)

Maschenweite: **….** **mm**

Drahtstärke: **…. mm**

Höhe: **…. mm**

Spanndrahtreihen: **…. St**

Die Spanndrähte dickverzinkt 3,1 mm werden in gleichmäßigen Abständen durch jede

Masche des Geflechts geführt und fachgerecht gespannt. Drahtspanner 1 Satz alle 25 m.

alternativ Befestigung mit Bindedraht .… mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zusätzliche Pfosten:

Aus innen und außen feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten und bearbeitet

mit Kunststoff-Spanndrahthaltern und Edelstahl-Einschlaghaken,

sowie Kunststoffkappe.

Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

Pfostenlänge: **…. mm**

Durchmesser: **…. mm**

Wandstärke: **…. mm**

Pfostenabstand:  **2,5 m**

**3 m**

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 *Strebe / Spannbrücken:*

Aus innen und außen feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten, mit Alu-Gelenkkappe, Schellen und Schrauben aus Edelstahl.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

Durchmesser: **…. mm**

Wandstärke: **…. mm**

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 *Stacheldraht dickverzinkt bzw. CRAPAL:*

zweidrähtig, vierspitzig, engbesetzt

Drahtstärke:  **2,5 mm - Stachelabstand ca. 80 mm (CRAPAL)**

**1,7 mm - Stachelabstand ca. 100 mm (dickverzinkt)**

Anzahl der Reihen: **…. St**

Abstand der Reihen: 160 mm

mit Pfostenverlängerung: 160 mm je Reihe  gerade  ca. 45° abgewinkelt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m ........... € ........... €

Pos. 1.5 Zulage zu den Pos. 1.1 und 1.2 für

Bodenklasse  **5  6  7**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St Pfosten /Streben ............ € ............ €

Pos. 1.6 Zulage zu den Pos. 1.2 und 1.3 für Dübelplatten (Größe lt. stat. Erfordernissen) voll verschweißt und am Stück feuerverzinkt (sonst wie vor)

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St Pfosten /Streben ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.9 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Die variablen Maße (Fettdruck) sind abgestimmt auf Art und Höhe des Zaunes einzutragen. Informationen dazu unter 1.02

Die variablen Maße (Fettdruck) sind abgestimmt auf Art und Höhe des Zaunes, einzutragende Informationen siehe Infoblatt: „Übliche Materialkombinationen und Abmessungen für dickverzinkte 4eck Geflechte“.