#

## RANKO® Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt + pulverbeschichtet

## mit Klemmplattenpfahl

Pos. 1.0 **RANKO®** **Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

***RANKO® Klemmplattenpfahl*** aus verzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet und pulver-beschichtet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Kunststoffauflageböcken und Kunststoffabdeckkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels profilierten den Bock umfassenden Klemmplatten aus Edelstahl.

Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40/2 mm

### **Pfostenlänge:** **…. mm**

Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

 ***Matten***, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

**[ ]  Typ 8/6/8**

**[ ]  Typ 6/5/6 (bis Zaunhöhe 2030)**

**Zaunhöhe: …. mm**

Mattenbreite: ca. 2500 mm

Maschenweite: 50/200 mm

 Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen** **am Stück feuerverzinkt und pulverbeschichtet**

 **[ ]  grün RAL 6005 [ ]  anthrazit RAL 7016**

 **[ ]  RAL**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m (einschl. Pfosten) ............ € ............ €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.

(L= 2500 mm) Maximaler Höhensprung um 200 mm. Möglicher Höhensprung 50-200 mm.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich,**

**mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt. (ggf. PVC-Farbe)

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. fvz-Farbe) als Zulage.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

       St ........... € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Zulage für das **Kürzen der Matten** im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä.

Die Schnittstellen werden kaltverzinkt. (ggf. PVC-Farbe)

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

 Zulage für Ecklösung:

 [ ]  Eckpfosten 60/60 (nur bei 90° Ecke)

 [ ]  sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten

 mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

 **Zulage Übersteigschutz**

 **[ ]**  Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt

 [ ]  nach innen [ ]  nach außen

 [ ]  um ca. 200 mm [ ]  um ca. 400 mm [ ]  um ca. …... mm

 [ ]  Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht

 [ ]  nach innen [ ]  nach außen

 [ ]  um ca. 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht

 [ ]  um ca. 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht

 [ ]  um ca. 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht

 [ ]  Pfosten gerade verlängert (ohne Abwinklung)

 [ ]  um ca. 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht

 [ ]  um ca. 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht

 [ ]  um ca. 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

Zulage für **45° abgewinkelte Doppelstabmatte**

 [ ]  ca. 200 mm [ ]  ca. 400 mm [ ]  um ca. …... mm

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      lfm ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter **Dübelplatte**

### **Pfostenlänge: …. mm**

### **Dübelplatte: …. x …. mm**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.9 Bedarfsposition:

Zulage für **Stacheldraht** im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand ca. 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfostenverlängerung.

 [ ]  1 Reihe [ ]  2 Reihen [ ]  3 Reihen

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      lfm ............ € ............ €

Pos. 1.10 Bedarfsposition:

 Zulage für Bodenklasse [ ]  5 [ ]  6 [ ]  7

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.11 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.12 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.13 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und

Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen,

entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.