#

**RANKO® Sicherheits-Handlauf**

Pos. 1.0Zur **Absicherung der Zaunoberkante** (Überstände) von Doppelstabmattenzäunen gem. GUVV-Richtlinien liefern und montieren.

 Fabrikat: **RANKO®** **Sicherheits-Handlauf** (Gebrauchsmuster DE 202004019276 4)

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

 Werkstoff: Aluminium

 Länge: ca. 2470 mm

 Mattentyp: [ ]  Typ 8/6/8

 [ ]  Typ 6/5/6

 Farbe: [ ]  weißaluminium

 [ ]  grün

 [ ]  grau

 [ ]  anthrazit

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €