# 

**RANKO® Sicherheits-Handlauf**

Pos. 1.0Zur **Absicherung der Zaunoberkante** (Überstände) von Doppelstabmattenzäunen gem. GUVV-Richtlinien liefern und montieren.

Fabrikat: **RANKO®** **Sicherheits-Handlauf** (Gebrauchsmuster DE 202004019276 4)

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

Werkstoff: Aluminium

Länge: ca. 2470 mm

Mattentyp:  Typ 8/6/8

Typ 6/5/6

Farbe:  weißaluminium

grün

grau

anthrazit

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €