#

**Sichtschutzstreifen „stabil“**

Pos. 1.0 **Sichtschutzstreifen** fürDoppelstabmatten

 Material PVC und PP, Lichtechtheitstufe 7-8 nach Blaumaßstab (DIN 53952) bzw. 7-8 nach Wollskala; liefern und montieren.

 Höhe ca. 190 mm; Stärke: ca. 1,3 mm.

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

 Länge: ca. 2550 mm

 Farbe: [ ]  grün, ähnlich RAL 6005

 [ ]  anthrazit, ähnlich RAL 7016

 [ ]  grau, ähnlich RAL 7040

 [ ]  weiß, ähnlich RAL 9010

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €