# 

**Sichtschutzstreifen „stabil“**

Pos. 1.0 **Sichtschutzstreifen** fürDoppelstabmatten

Material PVC und PP, Lichtechtheitstufe 7-8 nach Blaumaßstab (DIN 53952) bzw. 7-8 nach Wollskala; liefern und montieren.

Höhe ca. 190 mm; Stärke: ca. 1,3 mm.

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

Länge: ca. 2550 mm

Farbe:  grün, ähnlich RAL 6005

anthrazit, ähnlich RAL 7016

grau, ähnlich RAL 7040

weiß, ähnlich RAL 9010

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €