#

# Gittermattenzaun Forma 3D / Nylofor

## RAL 6005

Pos. 1.0 **Gittermattenzaun Forma 3D** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

***Pfosten*** aus verzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet und pulver-beschichtet, mit eingenieteten Muttern M8, Kunststoffauflageböcke und Spezialabdeckkappe aus Kunststoff. Befestigung der Doppelstabmatten mittels profilierten Klemmplatten aus Edelstahl. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40 mm

### **Pfostenlänge:** **…. mm**

Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

 ***Matten***, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, immer mit Überständen. In horizontaler Ausrichtung sind die Matten zur Stabilisierung gekantet (profiliert). Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

Matte: Typ 5/5

**Mattenhöhe: …. mm**

Mattenbreite: ca. 2500 mm

Maschenweite (gerade Fläche): 50/200 mm

**Anzahl der Profilierungen: …. St**

 Korrosionsschutz: **aus verzinkten Drähten geschweißt**

 **+ grün pulverbeschichtet RAL 6005**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m (einschl. Pfosten) ............ € ............ €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.

(L= 2500 mm) Maximaler Höhensprung um 200 mm. Möglicher Höhensprung 50-200 mm.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich,**

**mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

       St ........... € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Zulage für das **Kürzen der Matten** im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä.

Die Schnittstellen werden kaltverzinkt und mit Farbe nachbehandelt.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

 Zulage für Ecklösung mit Ecklaschen

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter **Dübelplatte**

### **Pfostenlänge: …. mm**

### **Dübelplatte: …. x …. mm**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

 Zulage für Bodenklasse [ ]  5 [ ]  6 [ ]  7

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.9 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.10 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €