#

## RANKO® Design-Zaun Garda

Pos. 1.0 **RANKO® Design-Zaun Garda** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen – Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

*Pfosten* aus feuerverzinktem Quadratprofil geschnitten und bearbeitet, mit Einnietmuttern M8, Montagewinkel und M8-Edelstahlschrauben mit Inbusschrauben und U-Scheiben M 95. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

**Pfostenquerschnitt: 60/60/2 mm**

### **Pfostenlänge: …. mm**

**Abstand lichte Weite Pfosten: …. mm**

(entsprechend der Zaunfeldlänge)

max. Zaunfeldlänge bis 2000 m

**Pfostenkappe ALU: ..….**

*Zaunfelder Garda::*

Füllung (Vollmaterial): Rundprofil 12 mm

Rastermaß (Lichte – Weite): ca. 88 mm

**Zaunfeldhöhe Standard: 800/ 1000/ 1200/ 2000 mm**

**Zaunfeldlänge** bismax.2000 m**: ….. mm**

Querband: Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm

 (2x Querband Standard)

*Sonderausstattung:*

**[ ]  zusätzliches Querband oben,** Ausführung wie oben genannt

**[ ]  zusätzliches Querband unten,** Ausführung wie oben genannt

**[ ]  senkrechter Zwischenstab** nur mit 2 Querbändern unten

**[ ]  Ornament Kreis** **[ ]  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

**[ ]  Ornament Raute [ ]  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

**[ ]  Ornament Kreuz [ ]  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

*Zubehör:*

**[ ]  Kugel auf Füllstäbe**

**[ ]  Kugel auf Zwischenstab**

**[ ]  Spitze 1 auf Füllstab**

**[ ]  Spitze 2 auf Zwischenstab**

 *Korrosionsschutz:*

 [ ]  **am Stück feuerverzinkt**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 6005**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 7016**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL …..**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Schwarz**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Kupfer**

 **[ ]  am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Silber**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

       St ............ € ............ €

Bitte immer angeben ob Mittel-, End-, oder Eckpfosten

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für **Ecklösung** nach Winkelangabe (Gradzahl)

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Pfosten mit** **Bodenplatte**

Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte 150 x 150 x 8 mm

mit 4 Bohrungen ∅ 13 mm

150 x150 x 8 mm von 800 bis 1.200 mm

200 x 200 x 8 mm bei Zaunhöhe bis 2.000 mm

**Pfostenlänge …… mm**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

 Zulage für Bodenklasse [ ]  5 [ ]  6 [ ]  7

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Abbildungen und Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Garda