# 

## Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Garda


senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm,

waagerechte Querbänder aus Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm,



Stababstände senkrechte Stäbe lichte Weite ca. 88 mm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Querbänder | Breite x Höhe ca. 2.000 x 800 mm | Breite x Höhe ca. 2.000 x 1.000 | Breite x Höhe ca. 2.000 x 1.200 | Breite x Höhe ca. 2.000 x 2.000 |
| 2 | x | x | x |  |
| 3 | x | x | x | x |
| 4 | x | x | x | x |
| 5 |  |  |  | x |

Zeichnung Zaunfeld mit 2 Querbändern



Beispiele:



mit 3 Querbändern und Zwischenstäben

mit 3 Querbändern und Rauteornamenten

**Sonderausstattung für Zaunfelder mit 2 Querbändern oben oder unten**

Ornament_KreuzKreuzornament

Kreisornament

Rauteornament

Ornament_zwischen

Zwischenstäbe (800-1.200mm Höhe)

Ornament_zwischen

Zwischenstäbe (2.000mm Höhe)