# 

## RANKO® Design-Zaun Garda Tore 2 flg.

Pos. 1.0 **RANKO®** **Design-Zaun Garda** Tor 2 flg. liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail: [info@draht-haecker.de](mailto:info@draht-haecker.de) e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

Lichte Durchgangsbreite: …mm bis max. 5.000 mm

Torrahmenhöhe: …mm Standard 800 mm, 1.000 mm,

1.200 mm, 2.000 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel:

**DIN links nach innen öffnend  DIN rechts nach außen öffnend**

**DIN rechts nach innen öffnend  DIN links nach außen öffnend**

*Torpfosten:*

Aus feuerverzinktem Quadratprofil geschnitten und bearbeitet.

**Pfostenquerschnitt: …. mm**

### **Pfostenlänge:** **…. mm**

**Abstand lichte Weite Pfosten: …. mm**

**Pfostenkappe ALU: ..….**

Füllung (Vollmaterial): Rundprofil 12 mm

Rastermaß (Lichte – Weite): ca. 88 mm

Querband: Rechteckprofil 30 x 20 x 2 mm

*Sonderausstattung:*

**zusätzliches Querband oben,** Ausführung wie oben genannt

**zusätzliches Querband unten,** Ausführung wie oben genannt

**senkrechter Zwischenstab** nur mit 2 Querbändern unten

**Ornament Kreis  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

**Ornament Raute  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

**Ornament Kreuz  oben** (inkl. zusätzlichem Querband)

*Zubehör:*

**Kugel auf Füllstäbe**

**Kugel auf Zwischenstab**

**Spitze 1 auf Füllstab**

**Spitze 2 auf Zwischenstab**

*Korrosionsschutz:*

**am Stück feuerverzinkt**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 6005**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL 7016**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet RAL …..**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Schwarz**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Kupfer**

**am Stück feuerverzinkt + pulverbeschichtet Antik Silber**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Bitte immer angeben ob Mittel-, End-, oder Eckpfosten

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für Asymentrische Teilung

**Gehflügel** …**mm**

**Standflügel** …**mm**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Pfosten mit** **Bodenplatte**

Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte 200 x 200 x 8 mm bis Flügelbreite 1.500 mm

mit 4 Bohrungen ∅ 13 mm ab Flügelbreite 1.500 mm 250/250/10 mm

**Pfostenlänge …… mm**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Zulage für Bodenklasse  5  6  7

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Abbildungen und Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Garda