# 

# Drehflügeltor

## Multi-Tor

Pos. 1.0 **Drehflügeltor Multi-Tor** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

**Breite: …… mm**

### **Höhe:** **…... mm**

Pfostenrohrquerschnitt:60/60/2 mm bis Torbreite 1070 mm  einflüglig

Pfostenrohrquerschnitt: 80/80/3 mm ab Torbreite 1320 mm  zweiflüglig

Rechteckrohrrahmen: 50 / 40 / 2 mm

Stabgitterfüllung: 50 x 200 mm

Stäbe ca. 8/6 mm

Abmessungen und die entsprechenden Pfosten- und Rahmenmaße

entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für Multi-Tore.

*Ausstattung:*

Rohrrahmenschloss, PZ - vorgerichtet (ohne Zylinder), Alu-Drückergarnitur, Alu-Anschlag, verstellbare Edelstahl Torbänder M12 x 110 bzw. 130 mm, anschraubbarer Zaunanschluss

für Doppelstabmatte, beide Pfosten sind als Fitschen-/Anschlagpfosten vorgerichtet, d.h. alle Öffnungsrichtungen beim Einbau wählbar, 90-115° Öffnung.

*bei zweiflügeligen Toren:*

2 x Hülse mit Kopfplatte für Verriegelung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand (zum Einbetonieren), gesicherter Bodenriegel mit Stahlbolzen 20 mm (innen/außen verwendbar), 1 Feststeller für geöffnete Torflügel (zum Einbetonieren, innen/außen verwendbar)

Alle Ausschnitte und Bohrungen in Rahmen und Pfosten sind gelasert.

*Korrosionsschutz:*

**feuerverzinkt**

**feuerverzinkt pulverbeschichtet grün RAL 6005**

**feuerverzinkt anthrazit RAL 7016**

**feuerverzinkt pulverbeschichtet RAL …..**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für Bodenklasse  5  6  7

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

Zulage für aufgeschweißte Zackenleiste als Übersteigschutz.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

Zulage für Tor asymmetrisch geteilt.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit Doppelzylinderschloss

zwei Zylindervorrichtungen nebeneinander im eingesteckten Schlosskasten.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit Schloss mit Anti-Panik-Funktion mit Durchgreifschutz, außen fester Knauf, innen Drücker.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.9 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit Feuerwehr- / Müllabfuhrschloss

Doppelzylinderschloss im eingeschweißten Schlosskasten

1 x Profilzylinder vorgerichtet und 1 x mit 3-Kant-Halbzylinder mit Schutzrosette,

außen fester Knauf, innen Drücker.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.10 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit eingeschweißtem Durchgreifschutz.

Durchgreifschutz 300 x 600 mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.11 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit elektrischem Türöffner.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.12 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit festem Knauf beidseitig.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.13 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit drehbarem Knauf beidseitig.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.14 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit festem und drehbarem Knauf.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.15 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit festem Knauf und Drücker.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.16 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit angeschweißtem Flacheisen als Zaunanschluss mit Flacheisenbefestigung.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.17 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit Zaunanschluss für 4-Eck Geflecht inkl. Strebe.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.18 Bedarfsposition:

Zulage für Torpfosten mit voll verschweißter Dübelplatte

Dübelplatte 200 x 200 x 10 mm (Flügelbreite bis 1250 mm)

Dübelplatte 250 x 250 x 10 mm (Flügelbreite bis 2000 mm)

Dübelplatte 300 x 300 x 12 mm (Flügelbreite bis 4000 mm)

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.19 Bedarfsposition:

Zulage für Tor mit Mauerplatten statt Torpfosten

Mauerplatte mittig ohne beide Pfosten

Mauerplatte mittig nur mit Anschlagpfosten

Winkel-Mauerplatte seitlich ohne beide Pfosten

Winkel-Mauerplatte seitlich nur mit Anschlagpfosten

**lichte Weite: …… mm**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ....

Abmessungen und die entsprechenden Pfosten- und Rahmenmaße

entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für Multi-Tore.