#

# Infoblatt für

**Multi-Tore**

Maßangaben ca. mm

Die Tore sind in folgenden Standardmaßen verfügbar:

 **Einflügelige Türe** **Zweiflügelige Tore**

Breite L.M.P L.D. Höhe Breite L.M.P L.D. Höhe

1000 (1070) 975 800 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 800

1000 (1070) 975 1000 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 1000

1000 (1070) 975 1200 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 1200

1000 (1070) 975 1400 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 1400

1000 (1070) 975 1600 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 1600

1000 (1070) 975 1800 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 1800

1000 (1070) 975 2000 3000 (1500 + 1500) (3045) 2955 2000

1250 (1320) 1225 800 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 800

1250 (1320) 1225 1000 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 1000

1250 (1320) 1225 1200 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 1200

1250 (1320) 1225 1400 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 1400

1250 (1320) 1225 1600 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 1600

1250 (1320) 1225 1800 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 1800

1250 (1320) 1225 2000 4000 (2000 + 2000) (3995) 3905 2000

1500 (1540) 1455 800

Standardfarben:

anthrazit (RAL7016), moosgrün (RAL6005),

1500 (1540) 1455 1000

1500 (1540) 1455 1200

1500 (1540) 1455 1400

1500 (1540) 1455 1600

1500 (1540) 1455 1800

1500 (1540) 1455 2000

2000 (2010) 1915 800

2000 (2010) 1915 1000

2000 (2010) 1915 1200

2000 (2010) 1915 1400

2000 (2010) 1915 1600

2000 (2010) 1915 1800

2000 (2010) 1915 2000

L.M.P = lichtes Maß Pfosten

L.D. = lichte Durchfahrtsbreite in mm