# 

# RANKO® Gabionen

Pos. 1.0 **RANKO®** **Gabionen** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

**Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

**Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

**89343 Jettingen – Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

**Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

**Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

**e-Mail:** [**info@draht-haecker.de**](mailto:info@draht-haecker.de) **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

***RANKO®*** ***Gabionen***, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt und am Stück  
feuerverzinkt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind, abgerundete Kanten, keine Drahtüberstände im Gefahrenbereich lt. GUVV. Keine Querverstrebungen notwendig.

*zusätzlich bei RANKO®* *Gabionen mit Pfosten:*

*zwei Pfosten* je Gabione bestehend aus Rechteckrohr mit Plastikkappe,

auf der Innenseite der Körbe angeschweißt.

**Gabione 26 ohne Pfosten  Gabione 16 ohne Pfosten**

**Gabione 26 mit Pfosten  Gabione 16 mit Pfosten**

**Maschenweite 50x200 mm, Typ 8/6/8 (für Gabione 16 + 26 möglich)**

**Maschenweite 25x200 mm, Typ 6/5/6 (nur für Gabione 16 möglich)**

**Pfostenquerschnitt: …... mm**

### **Höhe:** **….. mm**

Korrosionsschutz: **feuerverzinkt**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen** im Längenschritt von 1010 mm oder 1100 mm

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Gabione mit Sonderbreite** (gekürzt im ca. 5 cm Raster)

(Umfang max. 2500 mm)

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

**Abdeckung aus Schweißgitter verzinkt** liefern und montieren

(Maschenweite 50 mm x Innenbreite der Gabione). Befestigung der Abdeckung

mit Edelstahl- Befestigungsklammer 24x40x24 mm in U-Form 20 mm breit.

Sollknickstellen gelasert (4 Klammern/Deckel)

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

Zulage für **RAL-Farbbeschichtung, RAL ……**

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

Zulage für Bodenklasse

5  6  7

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten

Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.8 Bedarfsposition:

Sonstige Zulagen

Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.9 **Steinfüllung (bauseits):**

Bitte verwenden Sie Materialien mit einer Korngröße, die zur Maschenweite passt.

Frostsichere Steine verwenden.

Abbildungen und Informationen siehe

Infoblatt für RANKO® Gabionen.