#

# Infoblatt für

**RANKO® Gabionen**

Maßangaben ca. mm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Höhe** | **Breite****Gabione 26** | **Tiefe****Gabione** **26** | **Breite****Gabione 16** | **Tiefe****Gabione 16** | **Pfosten-****profil** | **Bodeneinstand Pfosten** |
| 600 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 60/40/3 | 370 |
| 800 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 60/40/3 | 370 |
| 1000 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 60/40/3 | 370 |
| 1200 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 60/40/3 | 430 |
| 1400 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 80/40/3 | 470 |
| 1600 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 80/40/3 | 470 |
| 1830 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 80/40/3 | 470 |
| 2030 | 1010 | 262 | 1100 | 165 | 80/40/3 | 470 |

Breite



mit angeschweißten Pfosten ohne Pfosten