#

# Doppelstabmattenzaun als Steinmauer

Pos. 1.0 **Doppelstabmattenzaun als Steinmauer** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

 *Liefernachweis:* **Draht Häcker GmbH Draht Häcker GmbH**

 **Siemensstraße15 Georg-Wimmer-Ring 17**

 **89343 Jettingen - Scheppach 85604 Zorneding-Pöring**

 **Tel. 08225 / 9691-0 Tel. 08106 / 99545-0**

 **Fax 08225 / 9691-19 Fax 08106 / 99545-20**

 **e-Mail:** **info@draht-haecker.de** **e-mail: zorneding@draht-haecker.de**

*Pfosten* bestehend aus feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohren, geschnitten und bearbeitet, mit eingenieteten Stahlmuttern M8 und Stahl Auflageböcke, Pfostenkappe ohne Überstand aus Alu.

Pfostenquerschnitt: 120x40x3 mm

### **Pfostenlänge: …… mm**

Pfostenabstand: 2520 mm

*Matten*, beidseitig montiert, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt und feuerverzinkt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Abgerundete Kanten lt. GUVV. Befestigung am Pfosten mit Profilschiene und M8-Edelstahlschrauben mit 5,5 mm Innensechskant. Die gegenüberliegenden Matten sind mit Distanzhalter gegen Verformung zu sichern.

Doppelstabmatte Typ 8/6/8

**Zaunhöhe: …. mm**

Mattenbreite: 2500 mm

**Maschenweite: …… mm**

 Grundelement bestehend aus:

 2 Stück Profilpfähle mit Profilschiene, 2 Gittermatten und Distanzhalter

 Erweiterungselement bestehend aus:

 1 Stück Profilpfahl mit Profilschiene, 2 Gittermatten und Distanzhalter

 Die Anzahl der benötigten Distanzhalter ist abhängig von der Höhe der Steinmauer

 (siehe Infoblatt für Steinmauer) und muss separat angegeben werden.

 Korrosionsschutz: **feuerverzinkt**

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      m (einschl. Pfosten) ............ € ............ €

Pos. 1.1 Distanzhalter

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:

Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten

( L= 2500 mm ) Maximaler Höhensprung um 20 cm.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ........... € ............ €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:

Zulage für das **Kürzen der Matten beidseitig** im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä.

Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.4 Bedarfsposition:

 Zulage für Bodenklasse

 [ ]  5 [ ]  6 [ ]  7

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.5 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten.

 Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      Std ............ € ............ €

Pos. 1.6 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.7 Bedarfsposition:

 Sonstige Zulagen

 Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.

 Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

 Einzelpreis: Gesamtpreis:

      St ............ € ............ €

Pos. 1.8 **Steinfüllung:**

Bitte verwenden Sie Materialien mit einer Korngröße, die zur jeweiligen Maschenweite der Gittermatten passt. Bei Verwendung von kleineren Schüttgütern muss ein engmaschigeres Gitter eingelegt werden.

 Bitte hier bei Bedarf den Ausschreibungstext selbst formulieren.

Höhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Empfehlungen zu Schraubspannern entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für Steinmauern.