# 

# Infoblatt für

**Steinmauer**

Maßangaben ca. mm

Breite: ca. 2550 mm

Höhe: ca. 600 – 2430 mm

Tiefe (Innenmaß): ca. 120 mm

Pfahl 120/40/3 mm

Doppelstabmatte Typ 8/6/8

Profilrohrpfähle für Steinmauer,

mit beidseitiger Profilschiene, U-Scheiben,

Inbusschrauben und montierten Metall-Auflageböcken,

Alu-Kappe flach, ohne Überstand

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **für Mauerhöhe**  **in mm ca.** | **Länge der Pfähle**  **in mm ca.** | **Maß**  **in mm ca.** | **Anzahl empfohlene**  **Distanzhalter** |
| 600  800  1000  1200  1400  1600  1830  2030  2230  2430 | 1200  1400  1600  1800  2000  2400  2600  2800  3000  3200 | 120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3  120/40/3 | 6  6  6  9  9  9  9  8 + Zwischenpfosten  10+ Zwischenpfosten  10 + Zwischenpfosten |

Ab einer Zaunhöhe von 2030 mm empfehlen wir in der Mitte einen weiteren Pfosten zu montieren.

Die Statik ist jeweils bauseits zu prüfen und zu errechnen.