#

# Infoblatt für

**Steinmauer**

Maßangaben ca. mm

Breite: ca. 2550 mm

Höhe: ca. 600 – 2430 mm

Tiefe (Innenmaß): ca. 120 mm

Pfahl 120/40/3 mm

Doppelstabmatte Typ 8/6/8

Profilrohrpfähle für Steinmauer,

mit beidseitiger Profilschiene, U-Scheiben,

Inbusschrauben und montierten Metall-Auflageböcken,

Alu-Kappe flach, ohne Überstand

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **für Mauerhöhe****in mm ca.** | **Länge der Pfähle****in mm ca.** | **Maß****in mm ca.** | **Anzahl empfohlene****Distanzhalter** |
| 60080010001200140016001830203022302430 | 1200140016001800200024002600280030003200 | 120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3120/40/3 | 66699998 + Zwischenpfosten10+ Zwischenpfosten10 + Zwischenpfosten |

Ab einer Zaunhöhe von 2030 mm empfehlen wir in der Mitte einen weiteren Pfosten zu montieren.

Die Statik ist jeweils bauseits zu prüfen und zu errechnen.